**THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY SIÊU ÂM ĐỘNG VẬT ECO1 VET**

* ỨNG DỤNG: siêu âm sản , gân, ổ bụng, bộ phận nhỏ, tim thai động vật
* Hiển thị: B, B/b, 4B,M, B/M
* Mức sáng tôi: 256 mức
* Độ sâu thăm khám: 240mm tùy thuộc đầu dò
* Tần số: 2.5Mhz – 11Mhz tùy thuộc đầu dò
* Công đầu dò: 1 cổng
* Khung hình: 256 khung hình
* Phóng to: 4 mức
* Phần mềm do:

Chó: đo GS, CRL,HD, BD

Ngựa: GS

Bò: BPD, CRL, đường kính ngang thân

Cừu: BPD, CRL, đường kính ngang thân

* Thước đo tổng quát: B mode- khoảng cách, diện tích, thể tích, góc , biểu đồ,…

M mode:- khoảng cách, thời gian, vân tốc, nhịp tim

* Phần quản lý:- Thông tin vật siêu âm, tên PK, ngày tháng
* Ký tự thăm khám
* Điện áp cung cấp: Ac240V-100V, 50-60HZ

**Cấu hình chuẩn máy:**

* **Thân máy chính**
* **Đàu dò Linear- L7M-A (5.3Mhz-10.0Mhz)**
* **1 đầu cắm đầu dò**
* **3 cổng Usb**
* **1 cổng VGA**
* **1 cổng video**
* **1 cổng Lan**
* **Hình ảnh nền mầu, 8G bộ nhớ Card**
* **Lựa chọn thêm: 2 cổng đàu dò, dicom 3.0, máy in, Pin , đầu dò Convex,**